
**Hoe voeg ik een slave controller toe aan Caesar?**


**Stap1:** Verbind de Caesar controller met de slave controller d.m.v. 2 draden zoals in onderstaand figuur 1.

Alle controllers kunnen achter elkaar gehangen worden.



**Figure 1** Alle controllers achter elkaar. **(Aanbevolen)**

**Belangrijk:** de laatste controller in de lijn moet een afsluitweerstand hebben van 200 ohm om de verbinding te stabiliseren.




**Figure 2**: alle controllers aangesloten op een buslijn


**(niet aanbevolen)**

**Stap2: Stel de dipswitch van de slave controller in**

Switch 1 t/m 5 zijn voor het device ID


****







**Stap 3:** Zet alle controllers aan


**Step 4:** Login de Caesar controller via de webserver









Toevoegen geslaagd



 LED gaat branden als de slave controller online is.

**Step 5:** Voeg de Caesar controller toe aan SmartPSS 2.02



Je ziet alle deuren van de master en slave controller automatisch in het overzicht.

